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	l.p.
	Utwardzenie placu postojowego przy ROD Wyzwolenie w Lwówku Śląskim
	Ilość
	Jednostka miary
	cena
	Wartość

	1
	Korytowanie mechaniczne gł. 10 cm wraz z wywozem
	175
	m2
	
	

	2
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	175
	m2
	
	

	Razem netto
	

	Razem brutto
	



